标段2-智慧药品实训室建设项目招标技术要求书
将提供多方位的课程学习方式，包括但不局限于仿真教学、智能教学等，涵盖课程药理学、药剂学、药品营销、药品采购与销售实务、医药物流、医药电子商务等课程，帮助药品经营与管理课程设置和教学更高效、便捷，教学方式更多样，智能，进一步提高学生的专业归属感和岗位适应度。
实验室建设包括装修和文化建设，桌椅等，以及相应的实训硬件，包括但不限于，智慧教学工作站，智慧教室，智能化书写终端及物联网设备等相关硬件配套设备，满足智能化实训需求。
为满足实训需求，实训室未来将购买包括但不限于化学、药剂学仿真演示软件，GSP药品经营管理仿真软件，营销决策软件，药品购销软件等。未来可搭配VR头盔深度融入智慧药学教学，提升学生思维能力。
实训室建设将基于智能医药赋能健康中国建设，满足未来行业岗位工作需求，通过数据驱动和策略引领，通过硬件设备和软件系统作为应用载体，对医药市场进行深度分析，提供智慧化的决策支持；深入研究患者的需求和痛点，，推动医药产品的智能化升级；对医药供应链进行智慧化管理，提高供应链的效率和透明度；精准的目标客户定位、个性化的营销内容设计和多渠道的营销传播；以智慧为核心，引领医药商务领域的创新发展。
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[bookmark: _GoBack]招标项目清单：
	序号
	设备名称
	参数用途
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	智能化实训改造
	实训室整体装修：
墙面修补刷新，强弱电改造，整体文化氛围营造等，整体建设与智慧化建设匹配
	1
	套
	
	

	2
	智能化书写终端
	1． 智能化书写终端
1.整机需采用一体化拼接设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；采用阻燃材质外壳，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
2.副板需支持磁性教学器材吸附，需支持普通粉笔、无尘粉笔、水溶性粉笔、水笔直接书写。左右副板均带一体化粉笔槽，便于老师放置粉笔。
▲3.设备需内置NFC 模块，支持自定义模块功能，功能不限于控制开关机、锁屏、解锁、熄屏唤醒、触摸解锁等；并且支持授权管理具有NFC功能的设备、卡片等实现模块功能，支持具有NFC功能的手机、平板电脑、智能手表、手环等移动终端。(具有第三方权威实验室出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章)
4.设备需支持NFC碰碰传功能：支持带有NFC功能的移动设备靠近NFC标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。
5.屏幕尺寸不小于86英寸，屏幕显示分辨率最高可支持4K（3840*2160），屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁。
6.液晶屏幕对比度不小于4000:1，亮度不小于350cd/㎡；屏幕表面采用厚度≤4mm钢化玻璃，具有防眩光功能。
7.采用电容触控技术，整机支持≥20点触控。
8.整机外观尺寸宽度不小于4200mm，高度不小于1200mm。
9.整机支持壁挂和支架安装方式。
10. 在关机状态下，设备支持外接信号输入时自动唤醒设备功能；在开机状态下，设备支持接入信号源时自动跳转至接入的信号源，设备支持设备在无信号的情况下，自动跳转至其他通道。
▲11.整机具备2.1声道音箱，前置2个≥20W中高音音箱，后置1个≥20W低音音箱,额定总功率≥60W，支持单独听功能。(具有第三方权威实验室出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章)
12.设备在任意信号下，需支持通过多指按压屏幕实现对屏幕的开关，多指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换，切换响应速度≤2s。需支持物理按键、虚拟按键实现节能熄屏/唤醒，并可与多指熄屏功能互通互用。
13. 具有触摸悬浮菜单，支持三指罗盘跟随功能，可通过三指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置；支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、计时器、日历等小工具。 
▲14.为了方便教师教学使用，要求设备具有丰富的扩展接口：前置≥1路HDMI接口（非转接）、≥1路Type-C，≥2路USB输入接口（支持双通道），≥1路触摸接口。侧置≥2路USB接口，≥2路HDMI输入接口,≥1路HDMI输出接口,≥1路网络接口，≥1路3.5mm LIN out接口，1个TF扩展卡槽（最大支持扩展容量128GB）。(具有第三方权威实验室出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章)
▲15.当设备切换到任何信号源下，均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。(具有第三方权威实验室出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章)
▲16.为方便老师教学操作及避免误操作，支持实体按键≥8个，功能至少包括开关、主页、音量+、音量-、菜单、信号源、返回、护眼等。按键支持复用，支持通过长按、短按实现多种功能。(具有第三方权威实验室出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章)
17.设备具备三合一电源按键，同一电源物理按键可实现Android系统和Windows系统的开/关机、节能的操作；关机状态下轻按按键可开机；开机状态下轻按按键可熄屏/唤醒，长按按键可关机。
18.无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。
19.整机可以兼容第三方中控系统，通过RS232控制接口实现远程开关机功能。
20.产品需内置安卓教学辅助系统，安卓系统版本不低于14.0，CPU不少于8核，RAM不低于4G,ROM不低于32G。支持蓝牙5.0。支持与蓝牙设备连接，实现数据传输。
▲21. 外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备支持直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据；连接前置USB接口的翻页笔、无线键鼠可直接使用于外接电脑。(具有第三方权威实验室出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章)
▲22.左右两侧具有≥10个快捷键，可以双侧显示，至少具有白板、批注、主页、截屏、放大镜、聚光灯、幕布、屏幕下移、返回等常用教学按键；具有自定义功能，至少包含：计时器、投票、日历、相机、欢迎词、计算器、锁屏、多任务等功能；(具有第三方权威实验室出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章)
▲23. 在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷菜单栏，调出的菜单栏跟随使用者所处的位置，点击菜单应用，不需要使用者移动到屏幕中间操作，涵盖教学过程中常用的功能，支持切换页面，至少包括信号源、有线网络开关、无线网络开关、热点开关、蓝牙开关、截屏、智能护眼开关、触摸感应开关、节能开关、声音调节、亮度调节、锁屏、单独听、息屏、冻屏等功能。(具有第三方权威实验室出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章)
24.设备内置的ops支持一键还原功能，具备前置针孔还原按键。
25.设备支持快速完成欢迎界面设置，支持全屏显示，不少于15种模板，支持字体、大小，颜色编辑；支持插入背景、图片、文字、音乐；支持签名功能，并可扫码带走签名及模板
▲26.要求设备支持设置USB锁、屏幕锁、应用锁功能，其中USB锁、屏幕锁、应用锁可以设置对应解锁的密码。(具有第三方权威实验室出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章)
27.要求整机具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。
28. 设备内置安卓教学辅助系统，支持安装第三方APP软件并可以正常使用APP软件，支持第三方APP安装阻断功能，可限制未知来源的第三方APP安装。
29. 设备内置安卓教学辅助系统，支持录屏，录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间，达到指定时间自动停止录制。
30.支持快传功能：扫码即可上传文字、图片到智慧黑板。
31. 在未配置OPS的情况下支持无线投屏功能，支持APP投屏、USB发射器投屏、热点共享投屏三种模式，支持手机、平板电脑、笔记本电脑多个终端无线投屏。
▲32.整机需内置≥1600万像素展台，最高分辨率支持4640x3480，自带LED补光灯，支持多级灯光调节。(具有第三方权威实验室出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章)
33. OPS插拔式电脑：采用插拔式电脑模块架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置Intel Core i5处理器，不低于8G内存，不低于256G-SSD固态硬盘；具有独立非外扩展接口：支持HDMI out≥1、Mic in≥1、LINE-out≥1、USB口≥6其中USB 3.0≥3，Rj45≥1；内置有线网卡和无线网卡。
	1
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	3
	无线话筒（带领夹）
	1、发射机                            ▲1.红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用；麦克风具备手持和磁吸挂颈佩戴两种使用方式(提供实物图)，定制学校L0G0丝印(提供渲染效果图)
▲2.麦克风类型：心形指向性驻极体；灵敏度：不劣于-46 dBV/Pa、频率响应：不劣于75 Hz～20 kHz、输入阻抗：不劣于680 Ω、方向性0°/180°≥ 20 dB (1 kHz)、等效噪声不劣于20 dBA (SPL)、最大声压级：≥115 dB (THD＜3%)；需提供原厂技术白皮书或数据手册并加盖公章。
3.扩展性能强，支持手机、笔记本外部3.5音频输入。
4.当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射，达到智能管理电量。
▲5.内置可充电锂电池，持续发言时间≥7小时;支持USB口充电(兼容手机充电器)及充电座两种充电方式；需提供锂电池3C认证证书。
▲6.具有良好的对灯光的抗干扰性，提供带CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章（并提供国家认监委官网可查询该检测报告编号的带链接截图加盖公章）。
7.无线麦克风带锁口，可搭配充电底座进行话筒安全管理。                       8.配套可拆卸话筒杆，话筒杆长度可选，需具有1个麦克风开/关按键。
9.需内置带充电底座，可对无线麦克风进行充电。
10.≥2个USB接口，≥1个USB接口用于连接主机传输音频,≥1个USB接口连接适配器为无线麦克风充电座供电。
▲11.鹅颈麦克风充电座内置电子锁，通过手机扫码解锁，二维码损坏或无法识别时，管理平台应支持重新生成二维码，确保使用的连续性和可用性；需提供软件功能截图并加盖公章。
▲12.二维码后端管理平台可批量授权教师手机扫码解锁权限，可显示设备所在教室、楼栋、用户信息及开锁时间等信息；需提供软件功能截图并加盖公章。
2、接收机
1.数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境（提供官方网站带网页链接和截图加盖公章）。
2.接收频点：2.33 MHz，接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°。
▲3.辐射距离≥25米；用麦克风在距离数字红外接收器25米处发言，系统主机收听音频信号，要求无明显“嗒嗒”声（提供国家认可的机构出具带 CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章）。
4.≥1个RJ45接口，用于连接RJ45延长网线。
	1
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	4
	音箱设备
	1.两路低音反射式扬声系统，高强度注膜树脂壳体。
2.技术参数要求：频率响应： 65 Hz-20 kHz；定阻输入：8 Ω；额定功率：≥40 W；灵敏度：≥90dB。
3.可垂直及水平安装，配备安装支架。
	2
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	5
	数字音频功放
	1.系统采用数字红外音频传输及控制技术，红外传输副载波符合IEC 61603-7数字红外国际标准，DQPSK数字调制/解调技术。
▲2.必须支持≥2支无线麦克风同时发言；≥4路可配置载波频率，提供带CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章（并提供国家认监委官网可查询该检测报告编号的带链接截图加盖公章）。
3.≥2路线路输入，2路输入音量大小可调；≥1路线路输出；≥1路USB口连接有线麦克风；≥1路通过USB接口连接到电脑，实现PPT翻页功能；具有啸叫抑制、频点选择、话筒低切等功能，可通过拨码开关设置；提供产品接口图片并加盖公章。
4.为了更清楚的表现出主体声音，需具有线路声音自动衰减功能开关，即麦克风有声音触发时，背景声音降低。
▲5.频率响应（麦克风-主机）100Hz～20kHz；信噪比≥90 dBA；总谐波失真≤0.05%；动态范围≥85dB；提供带CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章（并提供国家认监委官网可查询该检测报告编号的带链接截图加盖公章）。
▲6.依据国家标准GB/T2423《电工电子产品环境试验》，为保证设备可靠性，主机设备在高低温环境（≥42℃或≤0℃）及高温高湿环境（≥40℃，≥95%RH），条件下存放8h后，恢复后主机工作正常；提供带CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章（并提供国家认监委官网可查询该检测报告编号的带链接截图加盖公章）。
▲7.提供针对此项目的原厂授权与质保函
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	6
	智慧教学工作站
	未来运行药学虚拟仿真软件等
1.操作系统：预装 Windows10 系统 64 位
2.CPU：i5-12400F
3.内存：16G DDR4 硬盘：512G 
4.显卡： 独立显卡，8G显存
5.显示器：23.8寸

	50
	台
	
	

	7
	互动桌椅
	1、规格（mm）：6张拼1600mm直径
单张L780*W480-580*H750 
2、板式基材：采用E1级25mm厚的高密度刨花板；三聚氰胺贴面，四周PVC近色封边。
3、桌架：上托架采用优质冷轧钢板激光切割定模后经冲压折弯工艺一体成型（钢板壁厚：2.5MM），前脚管采用蛋型冷轧钢管（尺寸为30MM*6OMM*壁厚1.2MM)；后脚管
25MM*50MM*壁厚1.2MM；横梁采用优质φ45mm大圆管，壁厚1.0mm；书网采用优质φ14mm圆管，壁厚0.8mm，两侧由加厚塑料件组合而成；整体表面采用静电喷涂喷塑高温烘烤技术处理，表饰面防锈、防水、耐刮、耐用、牢固、承受力度大防变形。
4、活动轮：轮子采用尼龙万向轮，带刹车功能，实现任何地方使用自由和固定桌子功能。
5、外观使用和设计：桌架两旁有旋转式折叠开关，折叠功能简易、美观、使用方便，节省空间。
1、椅背扶手：材质采用PP加纤材质，环保不褪色，抗裂性强。
2、椅架：采用32.3*19.2*1.2mm厚冷锻方圆钢管，220度高温静电喷涂，处理精细光滑、牢固抗冲击不变形。 
3、靠背：采用全新PP耐冲击塑料一体注塑成型，设有三条横线镂空孔设计，舒适透气。
4，座垫：采用高密度回弹海棉、经久耐用，布料采用弹力布，舒适坐感。
5、脚轮：活动万向轮，保护地板，移动时减少噪音。                        
6、尺寸：L600*W600*H880mm。
7、外观设计特点：可折叠存放，有效的节省储存空间。
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附：
1.医药营销室（10平方米）建设：装修、沙发茶几家具、空调等
2.健康咨询室（16㎡）建设：装修、会议桌椅家具、空调等
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