[bookmark: _GoBack]标段1-医学检验技术实训设备（仪器）招标技术要求书
	序号
	名称
	主要参数
	用途
	数量
	参考价格（元）
	合计（元）

	1 
	光学显微镜
	1.目镜：10×；2.镜筒：铰链式双目镜筒，30°倾斜，瞳距调节范围≥55mm-74mm之间；3.物镜：4个宽带镀膜平场消色差物镜，4X物镜，数值孔径N.A.0.1，工作距离≥15.4mm；10X物镜，数值孔径N.A.0.25，工作距离≥6.8mm；40X物镜，数值孔径N.A.0.7，工作距离≥0.7mm；100X物镜，数值孔径N.A.1.25，工作距离≥0.13mm；4.物镜转盘：内倾式4孔物镜转换器；
5.金属载物台：防刮伤U型机械载物台，尺寸≥135×135（mm），移动范围≥75×48（mm），升降行程≥20mm，硬质阳极氧化表面，防腐，耐磨，载物台带定位上限功能；6.聚光镜：阿贝式聚光镜，N.A.≥1.25；预留简易暗场、相差、偏光观察的附件接口；7.调焦机构：粗微调同轴，带上限位装置，微调≤0.2mm/转，格值≤0.002mm；8.照明系统：LED照明，光源寿命可达6万个小时；
	微生物学检验/临床基础检验/寄生虫学检验/血液学检验/免疫学检验教学
	32
	
	

	2 
	生化培养箱
	MSH‑250F‑I/控温0～65℃，分辨率 0.1℃，波动度 ±0.5℃；液晶程序版，带超温保护、定时，不锈钢内胆
	微生物检验教学
	1
	
	

	3
	紫外光可见光度计
	UV‑1800PC/ UV‑1800 + 电脑光谱扫描软件
	[bookmark: OLE_LINK2]生化实验教学
	1
	
	

	4
	可见分光光度计
	723/波长 320‑1100nm
	生化实验教学
	4
	
	

	5
	半自动生化分析仪
	科华L-3180/ 12 个波长 330‑800nm，支持终点法、动力学法；RS232/USB 接口，内置打印机为选配
	生化实验教学
	1
	
	

	6
	点样器及电泳支架
	1279/配套 DY‑1 胶体电泳装置，U 型管电泳（U 型管点样器）+ 电泳支架（U 型管固定支架），属于胶体电泳配件
	生化实验教学
	
1
	

	

	7
	电解质分析仪
	HC-9883/ 离子选择电极法，检测 K、Na、Cl 三项，内置热敏打印机，USB 接口，220V，功率 60W，用于临床血清、血浆样本电解质检测
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]生化实验教学
	1
	
	

	8
	移液器
	5‑50μL
	生化实验教学
	5
	
	

	9
	移液器
	100‑1000μL
	生化实验教学
	5
	
	

	10
	移液器
	0.5-10μL
	生化实验教学
	5
	
	

	11
	1ml移液枪
	可调式微量移液器，量程：100~1000μL（0.1~1mL）；连续可调，精度≤±1%，重复性≤0.5%。用于微量液体定量转移教学。
	药物分析教学
	30
	
	

	12
	5ml移液枪
	可调式微量移液器，量程：500~5000μL（0.5~5mL）；连续可调，精度≤±1%，重复性≤0.5%。用于微量液体定量转移教学。
	药物分析教学
	30
	
	

	13
	10ml移液枪
	可调式微量移液器，量程：1000~10000μL（1~10mL）；连续可调，精度≤±1%，重复性≤0.5%。用于微量液体定量转移教学。
	药物分析教学
	30
	
	

	14
	组织捣碎机
	DS-1/组织捣碎匀浆；220V；输出功率 200W；0‑12000r/min 无级调速；标配 500ml 强化玻璃捣碎杯、不锈钢刀轴
	生化实验教学
	1
	
	

	15
	吸量管清洁机
	SB-3200D/ - 容积：6L；内槽：300×155×150mm；超声频率：40KHz；超声功率：180W;定时：1‑600min 数显，断电记忆;配置：不锈钢网篮、降音盖
	生化实验教学
	1
	
	

	16
	尿液比重测量仪
	UG-a/ - 测量范围：尿比重 1.0000‑1.0600
- 分辨率：0.0001；精度 ±0.0010
- 样品量：0.1 mL；测量时间约 3 秒
- 防护等级 IP65；电源 9V 干电池；重量约 300g
	临床检验教学
	1
	
	

	17
	尿液干化学分析仪
	URIT‑1600/ 300 测试 / 小时，自动进条，条码识别，LIS 双向通讯，7 寸彩屏
	临床检验教学
	1
	
	

	18
	血沉仪
	BK‑ESR40/ 40 样本位，7 寸彩屏，内置打印，每小时 80 测试
	临床检验教学
	1
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