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（一）项目概况
苏州高博职业学院在校园安全管理技防措施中始终秉持“以生为本，安全至上”的理念，严格依照《高等学校安全技术防范系统要求》《GB 50348 -2018安全防范工程技术标准》，严格遵守国家等保2.0等相关规范，全力打造安全、稳定的校园环境，积极推动校园安全保障体系的建设与完善。本次项目建设目标是在原有校园安防系统基础上全方位提升校园安全防护能力，为全校师生营造安全稳定的学习和生活环境。
为了保障各项系统业务的高效运转，同时确保新老系统的平稳对接，投标人应充分考虑校园现状及校方相关需求，评估相关工作量，所涉及费用包含在投标总价内。
（二）项目建设内容​
（1）校园存储设备建设，增加6台不低于64路16盘位视频专用NVR，96块不低于10TB专用视频存储硬盘。
（三）其他建设要求
（1）投标人应按ISO9001质量管理体系规范要求，针对招标项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制。
（2）中标人必须接受采购人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受采购人提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。
（3）该项目为存储扩建项目，投标人应在满足技术要求的前提下，仔细调研采购人的需求和现场实际情况，制定切实可行、科学完整的建设实施方案。为保证项目顺利对接，投标人需提供承诺函，承诺若后期出现无法对接的情况，所有损失由投标人承担。
（4）按国家现行规范设计、施工，若在施工期内发生任何安全事故，由中标单位完全承担。
（5）遵守用户的各项规章制度，严格按照用户相应的规章制度办事。
（6）与用户运行维护体系其他部门和环节协同工作，密切配合，共同开展技术支持工作。
（7）出现疑难技术、业务问题和重大紧急情况时，及时向招标单位项目负责人报告。
（8）现场技术支持时要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。
（9）遵守保密原则。对采购单位的网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，不得随意复制和传播。
（10）所有软件版权属于采购方，投标单位无条件提供二次开发的所需接口。
（四）实施团队和项目管理要求
（1）项目管理要求
投标人须结合本项目的实际情况，详细说明拟采用的项目管理方法，并对该方法的适用性和规范性进行说明，包括项目实施计划、风险控制、质量控制、管理规范、人力资源管理等方面的内容。
1.1在本项目的执行过程中，项目负责人和技术负责人要专职于本项目，投标人应承诺核心技术人员要百分之百地投入到本项目中，并且整个项目团队的管理人员在未经采购人同意的前提下不得更换，若未经甲方同意擅自更换项目组人员，由此导致的后果由中标人承担。
1.2按照项目实施的要求，应配置相应的项目管理、施工管理、安全管理、技术培训、质量保证等人员，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保工程顺利实施。
1.3投标人在中标后，应允许采购人的工作人员及运维机构人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、深化设计、安装部署、系统测试等工作，并在实施方案中提出具体的协同工作计划。
1.4施工进度要求
投标人应根据采购人的项目进度要求完成建设任务，在项目组织实施方案中提出详细、可行的实施计划和进度安排，包括实施的阶段、步骤、时间进度、里程碑任务、各阶段的验收标准等。
1.5项目风险控制机制
项目实施过程中可能发生各类变更，包括实施范围、需求、工具、人员等，给项目实施带来风险。投标人按实际需要应提供完整的风险控制机制，提供相应的应对策略。
1.6施工质量要求
项目实施将按ISO9001质量管理体系，对工程建设各阶段进行严格的质量监督与控制。在项目实施过程中要引入风险管理、质量管理、文档管理等管理办法，加强系统软硬件测试及问题跟踪管理，严格按照双方确定的计划进度保质保量完成工作。
1.7施工能力要求
项目实施中针对机房强弱电、防雷接地及校园网络的信息安全性和技术服务支撑等能力保障。
[bookmark: OLE_LINK2]投标单位为本项目配备相关实施人员须在投标时提交确认名单，实施过程中甲方进行考勤打卡，未经甲方允许不可随意变动，否则追究相关违约责任。团队需配备项目经理1人，技术负责人1人，信息安全负责人1人，其他项目组成员不少于5人，以便能够顺利开展项目实施工作，具体要求如下：
	序号
	岗位名称
	人数
	人员要求

	[bookmark: _Hlk243239130]1
	项目经理
	1
	负责沟通需求、跟踪推进项目工作及问题的协调落实，具体职责如下：

	
	
	
	1、负责沟通及落实相关需求；

	
	
	
	2、负责项目管理和整体项目评估；

	
	
	
	3、负责项目进度及协调碰到的问题；

	
	
	
	4、负责项目的专业和有效的安全服务；

	
	
	
	5、 负责实施和管理生产环境中的服务，变更或新服务发布提供切实可行的指引，完成服务管理模式的有效落地，以及实现服务过程中的活动标准与规范化。
6、熟悉信创设备的性能及实施方案，保证系统的安全。

	2
	技术负责人
	1
	负责项目技术方面工作，具体职责如下：

	
	
	
	1、项目实施进度，实施方案；

	
	
	
	2、解决专业领域重要技术问题的能力；

	
	
	
	3、负责技术团队运作及指定各阶段任务目标；

	
	
	
	4、负责信息安全管理；

	
	
	
	5、提供IT服务实施规范。
6、熟悉信创设备的性能及实施方案，保证系统的安全。

	3
	信息安全负责人
	1
	负责项目具体实施工作，具体职责如下：

	
	
	
	1、负责项目安全的调研；

	
	
	
	2、负责编制及现场日常的安全监控、安全巡检、安全测试、应急响应工作；

	
	
	
	3、负责各对接系统的数据安全标准规范的制定和管理，包括数据安全需求识别、风险分析、数据流转、泄露防护、权限管控等；

	
	
	
	4、负责平台数据建设中安全的保障工作，包括向信息中心的集中流转、平台系统管理人员的权限管理、风险监控等；
5、负责平台数据安全的日常维护和管理工作。

	
	
	
	6、熟悉信创设备的性能及实施方案，保证系统的安全。

	4
	项目成员
	≥5
	负责项目具体实施工作，具体职责如下：

	
	
	
	1、按照项目经理的实施方案进行项目安全合规实施；

	
	
	
	2、负责项目各阶段的项目管理及文档保存；

	
	
	
	3、负责相关设备安装和对应成果质量文件；

	
	
	
	4、负责实施环境和测试环境的搭建；

	
	
	
	5、负责项目相关性能指标的落实及调优；
6、熟悉信创设备的性能及实施方案，保证系统的安全。



（2）技术支持要求
2.1技术支持是指在项目实施过程中、验收之前所提供的技术服务。 
2.2中标人承诺解决项目实施过程中出现的所有技术问题，包括系统融合、端口对接等产品相关问题、二次开发问题，项目实施问题等。 
2.3投标人按需提供具体的技术支持方案。
（3）安装调试及验收要求
3.1安装调试要求：
安装调试在采购人指定的地点进行，投标人负责全部设备及软件的安装、调试。具体工作程序、工作内容、调试方法、调试结果及验收标准，投标人在调试前必须书面提出并征得采购人同意之后按计划实施，不征得采购人同意投标人无权私自更改作业计划及内容，否则调试无效。全部工作文档必须有各方当事人签字认可。
软件系统安装不仅可以使所有软件能够在相应平台上正常运行，而且必须具有对软件系统运行的监控测试手段，以证明系统优化运行。
3.2验收要求：
投标人应负责在项目用户验收前将系统的全部各种相关的系统软件，各阶段开发文档，运行稳定可靠的本系统及其安装程序，注释清晰明了的、以及有关产品和系统说明书、安装手册、技术文件、资料及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付项目单位，只有文档齐全后才予验收。
投标人必须根据甲方验收要求提供验收文档清单，采购人将根据验收方案对系统每个部分进行逐一进行项目用户验收。
（五）采购清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	录像机
	采用≥3U机架式≥16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
1.存储接口：≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配≥16TB硬盘视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口：≥16路报警输入，≥9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）反向供电：1路DC12V 1A串行接口：≥1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口USB接口：≥2×USB 2.0，2×USB 3.0扩展接口：≥1×eSATA【产品性能】输入带宽：≥384Mbps输出带宽：256Mbps接入能力：≥64路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持≥32×1080P显示能力：最大支持≥8K+1080P、2×4K异源输出RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
★2.可将接入的1920×1080格式的任意10路视频图像，以每5路视频合成1路视频、共2路视频画面的形式同时显示、存储、回放；
合成的每路画面，以1路背景叠加4路小 画面形式显示，小画面位置可调；
开启视频流智能分析，NVR 解码性能不会降低。
★3.可将接入的不少于 4 路（每路最大分辨 率 1920×1080）视频图像，通过融合通道功 能拼接为 1 路视频图像显示输出； 画面拼接 融合通道显示输出的视频图像分辨率可 合格 36 功能检查 设置为 1920×1080、1280×720、704×576。
★4.可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓 图、移动侦测且报警抓图、事件（智能侦测） 抓图、手动抓图等抓图模式；
支持NVR 定时抓图任务布控计划配置、可进行周一至周日全天计划配置、可配置某天计划并复制到其余日期、每天最多可配置8个时间段，支持一键删除所有计划；
可对1920×1080、3840×2160、4096×2160、4000×3000格式的视频图像进行抓拍，抓拍后的图片分辨率与视频分辨率一 致；
可对64路分辨率为4000×3000 的视频 进行抓拍并存储；
可按通道、时间方式检索图片，并支持 正放、倒放图片流。
	台
	6

	2
	监控专用硬盘
	≥10TB SATA接口
	块
	96

	3
	智能控制器
	一、硬件参数
1. 工作电压：85V-305V；
2. 工作温度：-25℃ - 65℃；
3. 控制方式：兼容 0~10V 电压与 PWM 控制；
4. 防水等级：IP67；
5. 设备运行功耗：≤5W；
6. 发射功率：≤23dBm（NB）；
7. 接收灵敏度：≥-130dBm(NB)；
8. 电压、电流检测精度：0.01A，0.1Vac；
★9.通过静电放电抗扰度试验，
★10.通过阻燃等级：V-0 等级试验，
★11. 通过高温试验：≥65℃，48 小时，试验后样机应能正常工
作，外观无明显变形、损伤；
二、功能参数
1. 兼容 NB-IOT 和无线自组网通信方式；
2. 数据采集：支持电压、电流、功率、功率因素、通信信号强度、
能耗；
3. 支持备用电池功能，保证白天断电情况下控制器保持在线状
态；
4. 具备 PWM 与 0-10V 控制，同时具备电流、电压、功率远程读取
功能；
5. 具备系统离线时自动切入本地控制模式；
6. 物联智能，系统失效等异常状态下的智能控制，可按预先设置的开关时间或控制计划运行；
7. 具备远程开关功能，内部最大 16A 继电器输出；
8. 自动校时：设备接入物联网感知开放平台，具备每天自动校对
时间的功能。内置超级电容和高精度时钟：保证设备在断网状态
下时间精准（≥72 小时）；
9. 设备在异常开启、异常关闭、欠流、欠压、过流、过压、功率
异常等报警时，具备实时主动上报功能；
10. 独立性：开关控制处于继电器常闭触点，保证在设备自身故
障的情况下不会影响正常开启；
11. 支持接入到服务监测软件进行配置、状态查询、异常报警和
控制。
三、服务监测软件参数：
1. 系统支持实时监控各个应用服务，获取服务最新异常，服务中
断直接通知看门狗重启服务。
2. 系统实现智慧管理一张图，以地图为基础，在一个大屏界面实
现所有设备数据展示、一体化、统一控制、运维、管理。
3. 系统支持服务的定时重启、备份数据。
4. 系统可联动各感知设备，实时监测各个子系统中设备的运行状
态，实时发出告警信息，实现设备自动化监测，无需人工巡查，
便可远程监控设备的运行情况。
5. 系统支持报警类别的设置，实现报警的优先级处理。
6. 系统实现统一消息管理，支持多种形式的实时报警推送，包括
短信、微信或企业微信消息、邮件、平台报警等。
四、监控设备管理功能参数：
★1.实现对NVR信息的设置与管理。可以进行NVR数据的操作,包括新增、修改、删除操作。
2.节目可以管理所有内网监控设备或者云监控设备信。可以进行监控设备数据的操作’包括新增、修改、删除操作。
3.可以实时监控所有监控设备的画面，以及可以云控制监控设备’仰缩、焦距、转动方向、调用返回到预设的监控点等功能。
4.杆体倾斜报警管理模块主要是杆体倾斜报警设备的管理，包括倾斜设备信息、数据实时监控、历史统计、历史数据查看等功能。
5.可以实时监控系统中的今日警情、隐患信息、报警信息以及查看近30天报警趋势图。
6.可以查看系统中近1年的报警趋势、近一年隐患趋势、报警统计以及设备完好率统计信息。
★7.可查看所有立杆倾斜设备运行的历史数据，包括设备名称、电池电压、倾斜角度、状态、数据更新时间等。
8. 自动采集监控设备电流、电压、功率、温湿度等数 据作为本地计算的传感器数据依据′学习设备在开 机、录制、传输、切换模式时不同的电流电压变化情况,检测到如云台卡机、异常工作、功率异常、漏水短路等多种设备的工作异常,并自行进行诊断处理,向服务后台报障并及时重启或重新配置。
	套
	1

	4
	网络机柜
	≥宽600mm*深800mm*高2000mm.
	个
	1

	5
	厂家服务器软件重新部署
	针对原服务器平台对接，前端摄像头部署，码率等参数修改。
	项
	1

	6
	安装调试
	硬件设备安装、调试、物理链路连接等。
	项
	1



本项目核心设备为录像机
