招标技术要求书
本次招标采购事项的所有解释权归苏州高博职业学院教学仪器设备类招标工作小组；

投标总价包含设备费、运输费、搬运费、安装费、培训费、质保费、售后服务费、税金以及与之相关的一切必要配套工作所产生的费用等；
本次招标货物数量为51台，具体参数见下表：

	序号
	项目
	技术要求

	
	整机类型
	商用塔式台式计算机，机箱支持免工具拆卸，具备后续扩展能力

	
	处理器
	不低于 14 核 20 线程；基准频率 ≥2.6GHz，最大睿频 ≥5.0GHz；三级缓存 ≥24MB；基准功耗 65W；具备集成显示核心（允许同等性能及以上产品）

	
	芯片组
	支持第 14 代酷睿及以上处理器平台，Q670 级或同等及以上

	
	内存
	32GB DDR5；提供 2 个 UDIMM 插槽；最高可扩展至 64GB；速率 ≥4800 MT/s

	
	硬盘
	512GB M.2 NVMe 固态硬盘，PCIe Gen4 ×4

	
	独立显卡
	显存 2GB；支持 VGA、DVI、HDMI 输出；支持三屏显示；功耗 ≤20W，无需外接供电

	
	操作系统
	出厂预装正版 Windows 11 家庭版，支持升级至专业版

	
	前置接口
	1×USB 3.2 Gen1 Type-C（5Gbps，仅数据传输）；1×USB 3.2 Gen1 Type-A（5Gbps）；2×USB 2.0 Type-A（其一支持关机供电）；1×耳机/麦克风二合一插孔

	
	后置接口
	2×USB 2.0（SmartPower On）；2×USB 3.2 Gen1 Type-A（5Gbps）；1×HDMI 2.1；1×DisplayPort 1.4a；1×RJ45 千兆网口；1×串口（可选）

	
	后置可选扩展模块
	可选配 VGA、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4a、2×USB 3.2 Gen2、USB-C 10Gbps（DisplayPort Alt Mode）中的一种，各模块互斥

	
	扩展槽
	1×全高 PCIe ×16 插槽；内置 M.2 插槽；支持 3.5" 硬盘位及超薄光驱位

	
	网络
	板载千兆 RJ45 以太网口；可选 Wi-Fi 6E 无线网卡（含蓝牙）

	
	音频
	集成声卡，具备前置耳机/麦克风接口

	
	安全
	支持 TPM 2.0 安全芯片；具备机箱安全锁孔

	
	电源
	180W 铜牌认证 或 360W 白金认证电源

	
	环保认证
	通过 ENERGY STAR 及 EPEAT Silver 及以上认证

	
	保修服务
	原厂 3 年质保，提供下一工作日上门服务（NBD Onsite）



